***LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA***

A empresa contratada deve:

* Checar situação do reservatório e caixa d’água;
* Fechar a entrada de água e esvaziar o reservatório (MUITA ATENÇÃO !!!, ORIENTAMOS QUE SE DESLIGUE O REGISTRO DE ENTRADA DE ÁGUA ALGUNS DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA QUE ÁGUA LIMPA NÃO SEJA “JOGADA FORA”);
* Escovar as paredes internas, a tampa e remover o lodo, evitando a entrada de sujeira nas tubulações de saída, eliminar toda a sujeira, inclusive manchas (desde que possível);
* Fechar adequadamente o reservatório, se possível, com borracha de vedação, tela, lacre e cadeado, impedindo a entrada de qualquer elemento estranho;
* Anotar a data da limpeza; (**solicitar certificado**)
* Recomenda-se limpar reservatórios e caixas d’água a cada 06 meses;
* Terminada a tarefa, deixar encher o reservatório e liberar para o consumo;

**CAIXA D’ÁGUA**

**ENTRADA DE ÁGUA**

**PRÉDIO**

**RESERVATÓRIO**

**3**

**2**

**1**

**ABASTECER O PRÉDIO**

**LIMPAR O RESERVATÓRIO E A CAIXA**

**FECHAR O REGISTRO**

***FILTROS DE ÁGUA:*** OS FILTROS DEVEM SER TROCADOS PERIODICAMENTE – SEGUINDO AS RECOMEDAÇÕES DO FORNECEDOR



FILTRO NO BEBEDOURO



FILTRO NA COZINHA DA MENRENDA

  

FILTRO DE BEBEDOUROS